Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАННО: УТВЕРЖДАЮ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_ г. **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **1Г '** | **12** | **13** |
| Раздел 1. |
| **1** | **ТЕР15-02-016 03** | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатурива емой поверхности | 0,285 | 2018,96 | 125,24 |  | 575 | 239 | 36 | 98,72 | 28,14 |
| 840,08 | 13,06 | 4 | 7,86 | 2,24 |

Новотитаровское сельское поселение

*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

 на Отделочные и строительные работы подсобного помещения и навеса нового здании Новотитаровского сельского поселения

Основание:

Сметная стоимость работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_402481 руб.

 строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_261836 руб.

 монтажных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_58055 руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_62261 руб.

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_641,42 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по составлению на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Страница 1

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **2** | **ТЕР15-04-005 03** | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 | 1634,1 | 16,25 |  | 466 | 113 | 5 | 49,34 | 14,06 |
| 395,67 | 0,31 |  | 0,21 | 0,06 |
| **3** | **ТЕР18-03-001 01****V** | Установка радиаторов Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,037 | 53958,04 | 440,06 |  | 1996 | 26 | 16 | 87,06 | 3,22 |
| 698,18 | 42,3 | 2 | 7,58 | 0,28 |
| **4** | **ТЕР16-03-001****02****V** | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлполимерных труб диаметром 20 мм | 100 **м** трубопровода | 0,222 | 7599,6 | 156,24 |  | 1687 | 253 | 35 | 127,65 | 28,34 |
| 1138,64 | 1,09 |  | 0,55 | 0,12 |
| **5** | **ТЕР16-03-001 03****V** | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлполимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,104 | 11987,59 | 164,4 |  | 1247 | 107 | 17 | 115 | 11,96 |
| 1025,8 | 1,09 |  | 0,55 | 0,06 |
| **6** | **ТЕРр69-01-03** | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,08 | 749,32 |  |  | 60 | 60 |  | 119,7 | 9,58 |
| 749,32 |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕРр58-17-02** | Разборка покрытий кровель из: листовой стали | 100 м2 покрытий | 0,402 | 66,1 | 0,43 |  | 27 | 27 |  | 10,49 | 4,22 |
| 65,67 |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР09-03-014 01** | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1тконструкций | 0,58 | 729,74 | 385,12 |  | 423 | 200 | 223 | 44,3 | 25,69 |
| 344,62 | 33,38 | 19 | 4,01 | 2,33 |
| **9** | **ТЕР09-03-039 01** | Демонтаж опорных конструкций | 1т конструкций | 0,72 | 599,97 | 142,88 |  | 432 | 329 | 103 | 56,15 | 40,43 |
| 457,09 | 0,96 | 1 | 0,27 | 0,19 |
| **10** | **ТЕРм38-01-006-08** | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1т конструкций | 0,55 | 12793,95 | 2267,71 |  | 7037 | 700 | 1247 | 149,5 | 82,23 |
| 1272,25 | 16,54 | 9 | 2,25 | 1,24 |
| **11** | **ТЕР09-03-014 01** | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1т конструкций | 0,55 | 1526,06 | 687,71 |  | 839 | 311 | 378 | 72,77 | 40,02 |
| 566,17 | 59,61 | 33 | 5,01 | 2,76 |

 Страница 2

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **12** | **ТЕР13-03-002 04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,299 | 572,38 | 19,6 |  | 171 | 36 | 6 | 12,22 | 3,65 |
| 120,8 | 0,22 |  | 0,06 | 0,02 |
| **13** | **ТЕР13-03-004****07** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,299 | 1197,86 | 15,32 |  | 358 | 14 | 5 | 5,68 | 1,7 |
| 46,26 | 0,22 |  | 0,08 | 0,02 |
| **14** | **ТЕР46-03-002 01** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,28 | 1777,9 | 1018,2 |  | 498 | 57 | 285 | 23,3 | 6,52 |
| 204,11 | 228,36 | 64 | 23,8 | 6,66 |
| **15** | **ТЕР09-04-002 01** | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,89 | 9767,8 | 722,96 |  | 8693 | 283 | 643 | 40,83 | 36,34 |
| 317,62 | 43,13 | 38 | 3,66 | 3,26 |
| **16** | **ТЕРр58-12-02** | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 0,89 | 2396,62 | 22,36 |  | 2133 | 124 | 20 | 21,35 | 19 |
| 138,99 | 5 | 4 | 0,51 | 0,45 |
| **17** | **ТЕР12-01-009 02** | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,107 | 5959,38 | 26,71 |  | 638 | 29 | 3 | 36,12 | 3,86 |
| 272 | 3,65 |  | 0,31 | 0,03 |
| **18** | **ТЕРр58-10~01** | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,108 | 7252,25 | 10,92 |  | 783 | 30 | 1 | 36,8 | 3,97 |
| 277,1 | 1,28 |  | 0,13 | 0,01 |
| **19** | **ТЕРр58-10-06** | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,03 | 7704,66 | 6,72 |  | 231 | 12 |  | 53,1 | 1,59 |
| 399,84 | 0,78 |  | 0,08 |  |
| **20** | **ТЕР26-01-039 01** | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 мЗ изоляции | 2,77 | 630,33 | 69,24 |  | 1746 | 283 | 192 | 12,17 | 33,71 |
| 102,09 |  |  | 0,75 | 2,08 |
| **21** | **ТЕР26-01-055****02** | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,4 | 1841,14 | 26,25 |  | 2578 | 180 | 37 | 16,51 | 23,11 |
| 128,48 |  | •\* | 0,31 | 0,43 |
| **22** | **ТЕРЮ-01-008 05** | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов И разв. поверхн. карн | 0,072 | 6526,79 | 96,19 |  | 470 | 89 | 7 | 164,45 | 11,84 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  | 1238,31 |  |  |  |  |  | 1,13 | 0,08 |
| 23 | **ТЕР09-04-006** | Облицовка карниза профнастилом (прим.) | - 100 м2 | 0,072 | 12842,77 | 2962,44 |  | 925 | 71 | 21.3 | 121,07 | 8,72 |
| 02 |  | 985,53 | 227,19 | 16 | 21,13 | 1,52 |
| 24 | **ТЕРЮ-01-053** | Установка каркаса из брусьев | 1мЗ | 0,6 | 3825,05 | 44,79 |  | 2295 | 262 | 27 | 48,89 | 29,33 |
| 01 | 436,07 | 2,18 | 1 | 0,44 | 0,26 |
| 25 | **ТЕР15-01-047 15** | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,51 | 8325,96 | 628,24 |  | 4246 | 511 | 320 | 117,83 | 60,09 |
| 1002,72 | 11,81 | 6 | 6,68 | 3,41 |
| 26 | **ТЕРм08-03-594-14** | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 | 27922,48 | 4878,06 |  | 1675 | 167 | 293 | 307,05 | 18,42 |
| 2788,01 | 1185,36 | 71 | 115,75 | 6,95 |
| 27 | **ТЕРЮ-01-022 06** | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (профнастил) | 100 м2 потолков | 0,048 | 5477,84 | 11,55 |  | 263 | 9 | 1 | 28,64 | 1,37 |
| 197,29 |  |  | 0,14 | 0,01 |
| 28 | **ТЕРр62-41-01** | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,358 | 130,21 |  |  | 307 | 307 |  | 20,8 | 49,05 |
| 130,21 |  |  |  |  |
| 29 | **ТЕР15-04-012 03** | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,96 | 753,14 | 5,68 |  | 1476 | 176 | 11 | 11,03 | 21,62 |
| 89,77 |  |  | 0,06 | 0,12 |
| 30 | **ТЕР15-04-005 03** | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,398 | 1634,1 | 16,25 |  | 650 | 157 | 6 | 49,34 | 19,64 |
| 395,67 | 0,31 |  | 0,21 | 0,08 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 44925 | 5162 | 4130 |  | 641,42 |
|  |  | 268 |  | 34,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  | 232419 | 59188 | 24141 |  | 641,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3073 |  | 34,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 50793 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 36679 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |
| Итого | 319891 |  |  |  | 641,42 |
|  |  |  |  | 34,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 149090 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 24141 |  |  |  |  |
| ФОТ | 62261 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 50793 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 36679 |  |  |  |  |

 Страница 4

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Составление смет 2% | 6398 |  |  |  |  |
| **Итого** | **326289** |  |  |  |  |
| Технадзор 3,5% |  |  |  |  | 11420 |  |  |  |  |
| **Итого** | **337709** |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты **1%** | 3377 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | **341086** |  |  |  |  |
| **НДС 18%** | 61395 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | **402481** |  |  |  | **641,42** |
|  |  |  |  |  | **34,67** |

Страница 5